Nummer:  
  
BETRIEBSANWEISUNG  
ANSCHLAGMITTEL  
ZUM ANSCHLAGN VON LASTEN  
Verantwortlich:  

Arbeitsbereich:  
. 
Arbeitsplatz/Tätigkeit:  
Anschlagen von Lasten 
Bearbeiter/in:  

Gefahren für Mensch und Umwelt  
Beschreibung
·	Anschlagmittel sind nicht zum Hebezeug gehörende Einrichtungen, die eine Verbindung zwischen Tragmittel und Last oder Tragmittel und Lastaufnahmemittel herstellen. 
·	Zu den Anschlagmitteln gehören z.B. Endlosseile (Grummets), Hakenketten, Hakenseile, Hebebänder, Kranzketten, Ösenseile, Ringketten, Rundschlingen, Seilgehänge, Stroppen, ferner lösbare Verbindungsteile, z.B. Schäkel und andere Zubehörteile

Gefahren für den Menschen
Bei der nicht fachgerechten Benutzung von Anschlagmitteln bestehen bzw. entstehen Gefahren durch: 
·	falsches Anschlagen der Last.
·	schadhafte Anschlagmittel.
·	das Herabfallen von Lasten.
·	Quetschungen von Körperteilen.
·	Handverletzungen durch scharfe, raue Oberflächen der Last

Bei nicht fachgerechter Lagerung von Anschlagmitteln entstehen Gefahren durch: 
·	Beschädigungen, Defekte. Damit sind sie nicht mehr einsetzbar, Ablegereife.

Gefahren für die Umwelt
Von herabfallenden Lasten können schädigende Einflüsse auf die Umwelt wirken durch:
·	auslaufende Medien (Flüssigkeiten wie Öle, gefährliche Stoffe)

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln  

Betrieb mit Anschlagmitteln:
·	Bei Benutzung der Anschlagmittel Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
·	Vor Benutzung der Anschlagmittel durch Sichtkontrolle auf Mängel prüfen.
·	Nur Lasthaken und Kettengehänge mit Aushängesicherung benutzen. 
·	Kantenschutz verwenden, wenn Anschlagmittel über scharfe Kanten gelegt werden.
·	Leeres Hakengeschirr hochhängen
·	Belastungstabellen (Tragfähigkeit, Spreizwinkel) beachten.
·	Den Schwerpunkt der Last beachten, vorgegebene Anschlagpunkte benutzen.
·	Bei Seilen, Ketten und Hebebändern darf der Neigungswinkel 60° nicht überschreiten.

·	Beim Anschlagen mit mehreren Strängen dürfen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden.
·	Beim Einsatz von Anschlagmitteln Einfluss der Temperatur auf die Tragfähigkeit berücksichtigen.
·	Zum Transport von Betonfertigteilen dürfen nur Anschlagmittel eingesetzt werden, bei denen die bestimmungsgemäße Zuordnung zu den Ankern im Betonfertigteil sichergestellt ist.
·	Lasten sind so aufzunehmen und abzusetzen, dass ein unbeabsichtigtes Umfallen, Auseinanderfallen, Abgleiten oder Abrollen der Last vermieden wird.
·	Beim Transport von Lasten, bei denen durch Beschädigung Stoffe freiwerden können, von denen eine besondere Gefahr ausgeht, sind nur Anschlagmittel einzusetzen, die keine Beschädigung der Verpackung beim Aufnehmen, Transportieren oder Absetzen verursachen

  
 
Nr.:  
UNI-KS_FB??_1-001 
1 von 3 
Seite:  

Nicht auszuführender Umgang mit Anschlagmitteln
·	Seilverbindungen dürfen nicht an Kanten der Last, in Lasthaken oder in die Bucht der Schnürung gelegt werden. 
·	Seile dürfen an Pressklemmen nicht abgeknickt und Pressklemmen nicht mit Gewalt unter kantigen Lasten so durchgezogen werden, dass dabei Beschädigungen der Endverbindungen eintreten können. 
·	Seile dürfen durch Verdrehen nicht verspannt werden.
·	Stahldrahtseile, Rundstahlketten und Hebebänder dürfen nicht geknotet werden. Faserseile dürfen nicht durch Knoten verbunden werden

·	Verdrehte Ketten sind vor dem Anheben auszudrehen.
·	Seile mit Buchten und Schleifen dürfen nicht unter Last ausgezogen werden.
·	Hebebänder dürfen nicht über raue Oberflächen gezogen werden.
·	Kauschen, Seilösen, Aufhängeringe und andere Aufhängeglieder müssen auf dem Lasthaken frei beweglich sein. 
·	Bei Anschlagketten und -seilen, die mehrmals um eine Last geschlungen werden, müssen die Windungen dicht nebeneinander liegen. Die Windungen dürfen sich nicht kreuzen. 
·	Hebebänder müssen so um die Last gelegt werden, dass sie mit ihrer ganzen Breite tragen.

·	Chemiefaserhebebänder mit Endschlaufen müssen so angeschlagen werden, dass der Öffnungswinkel der Endschlaufen an den Verbindungsstellen 20° nicht überschreitet. 
·	Beim Anschlagen im Schnürgang dürfen Chemiefaserhebebänder mit Endschlaufen nur verwendet werden, wenn die Endschlaufen verstärkt sind. 
·	Beim Anschlagen im Schnürgang dürfen quersteife Hebebänder nur verwendet werden, wenn im Bereich der Schnürung die Hebebänder mit Beschlagteilen ausgerüstet sind. 
·	Lasten dürfen auf Anschlagmitteln nicht abgesetzt werden, wenn das Anschlagmittel dadurch beschädigt werden kann

Lagerung:
·	Anschlagmittel müssen so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können, z. B. Anschlagketten und Anschlagseile in Gestellen hängend aufbewahren. 
·	Anschlagmittel vor Witterungseinflüssen und aggressiven Stoffen (Laugen, Säuren) geschützt lagern, sofern dadurch die Sicherheit beeinträchtigt werden kann. 
·	Naturfaserseile können unter Einwirkung von Feuchtigkeit verrotten.

Organisatorische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
·	Anschläger müssen eine entsprechende Ausbildung haben im Umgang mit Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb.
·	Einweisung bei Erstaufnahme der Tätigkeit anhand der Betriebsanleitung.
Beschäftigungsbeschränkungen
·	Jugendliche über 16 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen mit Anschlagmitteln arbeiten

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung
·	Kein arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung vorgesehen beim Umgang mit Anschlagmitteln

  
 
Nr.:  
UNI-KS_FB??_1-001 
2 von 3 
Seite:  

Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
•	Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren, ist vor dem Umgang mit Anschlagmitteln abzulegen.
•	Kopfschutz (Schutzhelm mit Kinnriemen) tragen.
•	Sicherheitsschuhe S3 nach DIN EN 345 tragen.
•	Schutzhandschuhe nach DIN EN 420 benutzen: Leder

Maßnahmen bei Störungen
·	Bei Störungen, die die Betriebssicherheit beeinträchtigen, 
·	Betrieb sofort einstellen und Vorgesetzten informieren!

Verhalten bei Störungen  

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe  

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort
·	Eigenschutz beachten, Unfallstelle absichern 
·	Verletzten retten, Erstversorgung durchführen
·	Wenn erforderlich Arzt, Notarzt oder Rettungsdienst hinzuziehen
·	Alle Erste Hilfe Leistungen in Verbandbuch eintragen
·	Vorgesetzten über Ereignis informieren

Notruf: 112

Ausgebildete Ersthelfer: siehe Alarmplan

Instandhaltung  
Instandhaltungsmaßnahmen (Inspektion, Wartung, Prüfung)
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Anschlagmitteln durchführen:
•	nur durch eine vom Unternehmer beauftragte befähigte Person. 
•	entsprechend den Wartungsvorschriften des Herstellers.
Prüfung der Anschlagmittel mit schriftlichem Nachweis: 
•	mindestens einmal jährlich
•	in Abständen von längstens drei Jahren sind 
•	Rundstahlketten, die als Anschlagmittel verwendet werden, einer besonderen Prüfung auf Rissfreiheit zu unterziehen.
•	Hebebänder mit aufvulkanisierter Umhüllung einer besonderen Prüfung auf Drahtbrüche und Korrosion zu unterziehen

Entsorgung  

Ablegereife Anschlagmittel sind entsprechend ihrer Materialart und Ausführung sachgerecht zu entsorgen

Folgen der Nichtbeachtung  
Verletzungen
·	Sehr schwere Verletzungen durch herabfallende Teile, beschädigte Anschlagmittel.

  
 
Nr.:  
UNI-KS_FB??_1-001 
3 von 3 
Seite:  

 
In der Fassung vom:
29. Jan. 2016