Nummer:  

BETRIEBSANWEISUNG  
Einlege-/Entnahmearbeiten  
mit Roboter
Verantwortlich:  

Arbeitsbereich:  

Diese Betriebsanweisung gilt für Einlege-/Entnahmearbeiten mit Robotern

Anwendungsbereich  
Arbeitsplatz/Tätigkeit:  

Bearbeiter/in:  

Gefahren für Mensch und Umwelt  

Gefahren für den Menschen
·	Unkontrollierte Bewegungen des Roboters können schwerste Verletzungen oder materielle Schäden verursachen.
·	Unkontrolliert ausgelöste Funktionen können schwerste Verletzungen oder materielle Schäden verursachen

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln  

Technische Schutzmaßnahmen
·	Die für den sicheren von Hand gesteuerten Betrieb des Roboters notwendige Betriebsart ist einzustellen.
·	Die Wirksamkeit der Schutzfunktionen ist vor dem Betreten des Arbeitsbereichs des Roboters zu prüfen.
·	Der Zustimmungsschalter (Schutzschalter) darf nicht durch eine zweite Person betätigt werden, da dadurch die Schutzfunktion umgangen wird.

Organisatorische Schutzmaßnahmen
·	Die Funktion von Sicherheitseinrichtungen (Not-Aus-Schalter, elektrische Verriegelungen an Schutzgittern und -türen) ist täglich bei Schichtbeginn zu kontrollieren.
·	Die Betriebsanweisung des Herstellers der Anlage ist zu beachten; diese ist Bestandteil dieser Betriebsanweisung

Persönliche Schutzmaßnahmen
·	Die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung muss getragen werden

Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
·	Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen
·	Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeitsbereich aufbewahren
·	Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen
·	Hautschutzplan beachte

Verhalten bei Störungen  

Störungsmeldungen über Anzeige/Bedienpult
·	Störungen dürfen nur dann quittiert/beseitigt werden, wenn dies ausdrücklich im Arbeitsplan vorgesehen ist und geschult wurde

  
 
Nr.:  

Bei besonderen/ungewöhnlichen Ereignissen
·	Bei Störungen im Ablauf, die nicht geschult wurden, ist die Anlage außer Betrieb zu nehmen, zu sichern und der Verantwortliche zu informieren.
·	Die Anlage darf nur auf ausdrückliche Weisung des Verantwortlichen nach der Störungsbeseitigung wieder angefahren werden

1 von 2 
Seite:  

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe  

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort
·	Eigenschutz beachten, Unfallstelle absichern 
·	Verletzten retten, Erstversorgung durchführen
·	Wenn erforderlich Arzt, Notarzt oder Rettungsdienst hinzuziehen
·	Alle Erste Hilfe Leistungen in Verbandbuch eintragen
·	Vorgesetzten über Ereignis informieren

Notruf: 112

Ausgebildete Ersthelfer: siehe Alarmplan

Instandhaltung; Entsorgung  
Wartung
•	Wartungsarbeiten dürfen nur im Stillstand durch befugtes und beauftragtes Personal durchgeführt werden.
•	Energiequellen abschalten
•	Anlage gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern

  
 
Nr.:  
 
2 von 2 
Seite:  

 
In der Fassung vom: